Traccia 4

Acquisire 100 valori della tensione di ingresso su PA0 e calcolare media e standard deviation. Visualizzare nel Terminal I/O le 100 misure effettuate e i valori di media e standard deviation calcolati.

Note: \* aggiungere la libreria <math.h>