Traccia: 3

Partendo dal programma di esempio disponibile “ADC\_DC”, che esegue la conversione AD del segnale in ingresso su PA0 in modalità singola, implementale la modalità di acquisizione continua.