Traccia 10

Collegare con un jumper il pin PA0 al pin PF2 della board. Partendo dall’esercizio svolto a lezione denominato “EXTI” eliminarel’Interrupt da PA0 e abilitare l’Interrupt esterno da PF2 per accendere e spegnere il LED9.