Traccia:1

Scrivere un Firmware per il microcontrollore STM32F303VC che generi una base dei tempi di 1s utilizzando la periferica Timer3. Scegliere un opportuno valore del PSC che minimizza l’errore di risoluzione. Il Firmware deve essere scritto implementando opportune strutture dati utilizzando i costrutti propri del C typedf struct, union e struct.